**Załącznik nr 1c do SIWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Część 3 zamówienia – „Zakup i dostawa** **wyposażenia w ramach projektu Modernizacja Kina Millenium”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka miary | Szczegółowy opis produktu |
| 1 | Dostawa i montaż sufitowych paneli akustycznych | 52 | m2 | Panel wykonany z włókna szklanego (materiał wewnętrzny), powierzchnia zewnętrzna wykonana z dekoracyjnego, natryskiwanego włókna szklanego.Panele muszą posiadać dobre właściwości utrzymania ciepła w pomieszczeniach, nie pochłaniać wilgoci. Zastosowany w panelach materiał ma uniemożliwiać rozwój bakterii.Grubość: 15mmKolor: czarnyKlasa odporności pożarowej: A1NRC: 0,95Metraż: 52 m2Zgodnie z załączonym rysunkiem |
| 2 | Dostawa i montaż drzwi | 1 | szt. | Drzwi praweDrzwi pełneDrzwi p. poż. EI 30 na drogę ewakuacyjną na potrzeby ewakuacji do 50 osóbWysokość w murze 210 cmSzerokość w murze 100 cmFutryna w świetle po otwarciu drzwi 90 cmKolor: szaryPochwyt: zwykła klamkaSamozamykacz dostosowany do drzwiZgodnie z załączonym rysunkiem |
| 4 | Dostawa i montaż konstrukcji trybuny widowni | 1 | Kpl. | Trybuna na nadbudowie stalowej z obłożeniem płytą niepalną MPF oraz gipskartonem ognioodpornym pro fire plusZgodnie z załączonymi rysunkami |
| 5 | Wykładzina | 1 | kpl. | Wymiary zgodnie z załączonymi rysunkamiGrubość: 2mmAntypoślizgowość: R9Bezkierunkowa wykładzina homogenicznaWzmocnienia poliuretanową warstwą ochronnąKolor: szary |
| 5 | Fotele  | 35 | szt. | Konstrukcja nośna wykonana z płyty. Fotel kinowy o wymiarach (sztuk:35)* Wysokość: 71 cm
* Szerokość: 59 cm
* Głębokość siedziska: 50 cm
* Grubość pianki siedziska min. 10 cm
* Grubość pianki oparcia 10-20 cm
* Materiał tapicerki: tkanina tapicerska wodoodporna, łatwo czyszcząca, ognioodporna
* Kolor: odcienie szarego, czarny, żółty

**Gwarancja na urządzenie: min. 24 m-cy** |
| 6 | Fotele kinowe  | 6 |  | Fotel kinowy o wymiarach ( sztuk 6)* Wysokość: 106 cm
* Szerokość: 58 cm
* Głębokość siedziska: min 45 cm
* Grubość pianki siedziska min. 7 cm
* Grubość pianki oparcia min 5 cm
* Materiał tapicerki: tkanina tapicerska wodoodporna, łatwo czyszcząca, ognioodporna
* Siedzisko zamykane grawitacyjne
* Podłokietnik z uchwytem na kubek
* Kolor: czarny

**Gwarancja na urządzenie: min. 24 m-cy** |

Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów warunków i wyposażenia sali kinowej.

Parametry:

- liczba miejsc: 41

- szerokość ekranu: 430 cm

- wysokość ekranu: 180 cm

- długość sali do ekranu: 1090 cm

- długość sali: 1180 cm

- szerokość sali: 480 cm

- wysokość sali: 360 cm

- odległość projekcyjna: 970 cm

- brak typowej kabiny projekcyjnej z uwagi na uwarunkowania architektoniczne obiektu. Zaaranżowane miejsce usytuowania projektora, z okienkiem projekcyjnym.

- wysokość montażu projektora ± 2,5 m od poziomu posadzki w miejscu montażu.

Wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Dopuszcza się tolerancję w/w wymiarów +/-5%

Pozostałe minimalne wymagania, jakie muszą spełniać elementy zamówienia:

- w cenie należy uwzględnić dostawę i montaż w/w elementów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

Wykonawca w ramach ceny za dostawę powyższych elementów zobowiązany jest do rozpakowania, instalacji, integracji i uruchomienia- stosownie do potrzeb danego elementu przedmiotu zamówienia .

Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt posiada niezbędne normy, atesty i certyfikaty. Powyższe dokumenty wraz z kartami gwarancyjnymi winny być dostarczone w miejscu i terminie dostawy danego elementu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.