**Załącznik nr 1a do SIWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Część 1 zamówienia – „Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu *Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych do nowej Sali Kina Millenium*”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka miary | Szczegółowy opis produktu |
| 1 | Kinowy projektor cyfrowy | 1 | szt. | * Standard DCI (Digital Cinema Initiatives) lub równoważny[[1]](#footnote-1). * Laserowe źródło światła * Rozdzielczość 2K lub 4K |
| 2 | Serwer kina cyfrowego | 1 | szt. | * Standard DCI * Współpracujący z dostarczanym projektorem kinowym * Min. 2 TB pamięci wewnętrznej |
| 3 | Obiektyw projekcyjny | 1 | szt. | * Kompatybilny z dostarczanym projektorem kinowym * Umożliwiający uzyskanie formatów kinowych w standardzie DCI |
| 4 | Panel sterujący | 1 | szt. | * Panel sterujący (komputer) do obsługi projektora |
| 5 | Platforma (stolik pod zestaw cyfrowy) | 1 | szt. | * Dedykowana platforma (stolik) montażowa * Kompatybilna z dostarczanym projektorem kinowym |

Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów warunków i wyposażenia sali kinowej.

Parametry\*\*\*:

- liczba miejsc: 41

- szerokość ekranu: 430 cm

- wysokość ekranu: 180 cm

- długość sali do ekranu: 1090 cm

- szerokość sali: 480 cm

- wysokość sali: 360 cm

- odległość projekcyjna:970 cm

\*\*\*te wszystkie parametry będziemy w stanie ocenić kiedy tylko skończą się prace remontowe.

- brak typowej kabiny projekcyjnej z uwagi na uwarunkowania architektoniczne obiektu. Zaaranżowane miejsce usytuowania projektora, z okienkiem projekcyjnym.

- wysokość montażu projektora ± 2,5 m od poziomu posadzki w miejscu montażu.

1. Za system równoważny z podanym oznakowaniem, zamawiający uzna system spełniający minimum wymagania określone na stronie <https://www.dcimovies.com/specification/index.html> [↑](#footnote-ref-1)